Лист заказа (на одно изделие)

высокомачтовой осветительной установки (ВОУ) с мобильной или стационарной "короной"

(базовый вариант)

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
|  |
| Наименование организации, реквизиты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Высота, м | 16- |  |  |  | 18- |  |  |  | 20- |  |  |  | 25- |  |  |  | 30- |  |  |  |

2 Климатические условия:

|  |  |
| --- | --- |
| -место эксплуатации |  |
| Республика, край, область, город |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ветровой район | I- |  |  | II- |  |  | III- |  |  | IV- |  |  | V- |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - температурный район | У2- |  |  | УХЛ- |  |  | ХЛ- |  |  | ЭХЛ- |  |

3 Привод подъёма-спуска "короны":

|  |  |
| --- | --- |
| - встроенный - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| - переносной - |  |

4 Тип фундамента:

|  |  |
| --- | --- |
| - с комплектом фундаментно-закладных частей - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| - стальной трубный (ВОУ-30 м, «РЖД») - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| - другие устройства установки - |  |

5 Комплект эксплуатационный для привода подъёма-спуска "короны":

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - встроенного |  | шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - переносного |  | шт. |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 Комплект монтажный (для сборки ствола ВОУ) - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 Конфигурация базовая "короны" (см. Приложение) - | № |  |

8 Осветительные приборы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прожектор (со встроенным блоком ПРА) |  | кол. | |  | шт. |
|  | Тип, марка (при возможности предоставить паспорт) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прожектор (с выносным блоком ПРА) |  | кол. | |  | шт. |
|  | Тип, марка (при возможности предоставить паспорт) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - светильник консольный |  | кол. | |  | шт. |
|  | Тип, марка (при возможности предоставить паспорт) |  |

9 Сеть электропитания ВОУ (базовый вариант - одна группа осветительных приборов) - трехфазная, напряжение 380/220 В, частота 50 Гц, нейтраль глухозаземленная.

|  |  |
| --- | --- |
| **Нужное отметить** | **Х** |

**Дополнительная информация для заказа**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Приложение к листу заказа







|  |
| --- |
| По желанию заказчика предприятие изготовит ВОУ с другими конфигурациями "короны", не превышающих габаритов "короны" базового варианта и суммарной полезной нагрузки 400 кг.  При условии предоставления проектных решений независимого электропитания с информацией по типам осветительных приборов, количества и расположения их на "короне" предприятие предусмотрит электропитание дополнительно к базовому варианту одной или двух независимых групп осветительных приборов на "короне". |

**Примечание.**

Предприятие изготовит осветительную установку со стационарной «короной», Вы должны заполнить «Лист заказа» за исключением всего лишь двух пунктов: 3 и 5.

Вы вправе заказать установку без электрооборудования для питания осветительных приборов.

По Вашему желанию можем оснастить электрооборудованием (панель электроаппаратуры с коммутационно-предохранительными приборами, кабель магистральный, электромонтаж "короны"), для этого необходимо на листе заказа добавить: «с электрооборудованием».